|  |  |
| --- | --- |
| L1 | Start |
| L2 | Start P. |
| L3 | Stop |
| L4 | Foto |
| L5 | Rand |
| L6 | FCA |
| L7 | FCC |
| L8 | COM |
| L9 | 24V – 3W |
| L10 | GND |
| L11 | 24V Foto / Rand Test |
| K1 | Hoffelijkheid licht contact |
| K2 | Hoffelijkheid licht contact |
| K3 | Open |
| K4 | Com |
| K5 | Sluit |
| K6 | Open |
| K7 | Com |
| K8 | Sluit |
| K9 | Lamp |
| K10 | Lamp |
| N | Neutrale fase |
| Mains | Netspanning |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DIP | Functie |  | Instelling |
| 1 | Vooraf knipperend (2 sec.) | Aan | Uitgeschakeld |
| Uit | Ingeschakeld |
| 2 | Automatisch sluiten | Aan | Ingeschakeld |
| Uit | Uitgeschakeld |
| 3 | Start terwijl het opent | Aan | Niet aanvaard |
| Uit | Aanvaard |
| 4 | Operationele logica | Aan | Inversie logica |
| Uit | Stap voor stap logica |
| 5 | Traag sluiten | Aan | Ingeschakeld |
| Uit | Uitgeschakeld |
| 6 | Beginnen | Aan | Uitgeschakeld |
| Uit | Ingeschakeld |
| 7 | Anti slip | Aan | Uitgeschakeld |
| Uit | Ingeschakeld |
| 8 | Fotocel werkt | Aan | Altijd aanvaard |
| Uit | Niet aanvaard terwijl het opent |
| 9 | Fotocel testen | Aan | Ingeschakeld |
| Uit | Uitgeschakeld |
| 10 | Type veiligheidsrand | Aan | Geleidende rubber veiligheidsrand |
| Uit | Klassieke of optische veiligheidsrand |
| 11 | Veiligheidslijst werkt | Aan | Altijd aanvaard |
| Uit | Niet aanvaard terwijl het opent |
| 12 | Veiligheidsrand testen | Aan | Ingeschakeld |
| Uit | uitgeschakeld |