
**Handleiding zenders**


**1. Handzenders programmeren**

**Opmerking:** handzenders die bij de motor worden geleverd, zijn voorgeprogrammeerd.

a) Druk op de **CODE**-knop. Een stip zal in de hoek van het display worden aangegeven.

b) Druk nu op een knop op de handzender die u wilt gebruiken, pauzeer gedurende 2 seconden en druk vervolgens nogmaals op dezelfde knop op de handzender gedurende 2 seconden.

De stip op het display knippert om de code te bevestigen en vervolgens uit te schakelen. Herhaal het proces voor extra afstandsbedieningen die moeten worden opgeslagen.

**2. Verwijderde opgeslagen handzenders**

Houd de **CODE**-knop ingedrukt totdat een **C** wordt aangegeven op het display.

Alle opgeslagen afstandsbedieningen worden verwijderd.