Handleiding zenders
1. Handzenders programmeren
[image: ]Opmerking: handzenders die bij de motor worden geleverd, zijn voorgeprogrammeerd.
a) Druk op de CODE-knop. Een stip zal in de hoek van het display worden aangegeven.
b) Druk nu op een knop op de handzender die u wilt gebruiken, pauzeer gedurende 2 seconden en druk vervolgens nogmaals op dezelfde knop op de handzender gedurende 2 seconden.
De stip op het display knippert om de code te bevestigen en vervolgens uit te schakelen. Herhaal het proces voor extra afstandsbedieningen die moeten worden opgeslagen.
[image: ]2. Verwijderde opgeslagen handzenders
Houd de CODE-knop ingedrukt totdat een C wordt aangegeven op het display.
[bookmark: _GoBack]Alle opgeslagen afstandsbedieningen worden verwijderd.
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